{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet_1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet_1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[8,1,8,5],[9,0,10,0],[9,2,9,8],[10,2,10,8],[11,1,11,9],[12,1,12,9],[13,1,13,9],[15,5,15,8],[16,5,16,8]]}
["报价表"]
["工程名称:冬瓜山铜矿大修项目（一标段）-玻璃钢糊衬及防腐劳务分包"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","最高限价金额(元)",null,"报价金额(元)"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价","综合单价","合价"]
["1","碳钢设备糊衬（加强层玻璃钢）","1.名称：铜优1#、2#、3#、4#槽，分离1#2#浮选桶外壁糊衬-加强层玻璃钢\n2.工作内容：动力工具除锈（中锈），刷乙烯基酯树脂玻璃钢底漆一遍，刮涂树脂胶泥腻子找平，贴300g毡1层，0.4布2层0.2布3层；乙烯基酯树脂玻璃钢面漆一道","m2",327.92,{"v":520.3739148649663,"d":"520.37"},{"$f":"F5*E5","v":{"v":170641.01416251977,"d":"170641.01"}}]
["2","碳钢设备糊衬","1.名称：铜优1#、2#、3#、4#槽，分离1#2#浮选桶外壁糊衬\n2.工作内容：动力工具除锈（中锈），刷乙烯基酯树脂玻璃钢底漆一遍，刮涂树脂胶泥腻子找平，贴300g毡3层，0.4布3层,0.2布2层，乙烯基酯树脂玻璃钢面漆一遍，罐壁弹性聚氨酯海蓝面漆2遍；","m2",614.94,{"v":824.7285548457426,"d":"824.73"},{"$f":"F6*E6","v":{"v":507158.577516841,"d":"507158.58"}}]
["4","玻璃钢防腐面层","1.名称：砼立柱玻璃钢防腐\n2.工作内容：动力工具除锈（中锈），刷乙烯基酯树脂玻璃钢底漆一遍，刮涂树脂胶泥腻子找平，贴300g毡1层，0.2布2层，乙烯基酯树脂玻璃钢面漆一遍","m2",19.6,{"v":269.7684158732601,"d":"269.77"},{"v":5287.460951115898,"d":"5287.46"}]
["3","外脚手架","1.名称：外脚手架搭拆；\n2.钢管脚手架14m","m2",256,{"v":27.003700662200423,"d":"27.00"},{"v":6912.947369523308,"d":"6912.95"}]
[null,"合  计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G5:G8)","v":{"v":690000,"d":"690000.00"}}]
["报价","大 写"]
[null,"小 写"]
["说明","1、本报价包含必要的人工费、机械费、零星材料费、材料倒运装卸费及环境保护等措施费。"]
[null,"2、本报价为不含税全费用综合单价，“报价金额”的“综合单价”均不得超过对应“最高限价单价”的“综合单价”。"]
[null,"3、招标单位有权根据施工进度、工期需求等因素调整工程量及工作内容。"]
[]
[{"$nulls":4},"报价单位"]
[{"$nulls":4},"日    期"]