{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":19,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,9],[3,5,3,6],[3,7,3,8],[8,2,8,9],[9,2,9,9],[10,2,10,9],[11,2,11,9],[13,6,13,7],[13,8,13,9],[14,6,14,7],[14,8,14,9]]}
["工程量清单报价表"]
["工程名称：铜冠铜箔槽罐制作安装项目劳务分包-碳纤维加固（第二批）"]
["序号","项目名称","项目特征","计量\n单位","暂定\n工程量","金额（不含税，元）"]
[{"$nulls":5},"最高限价",null,"投标报价"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价","综合单价","合价","备注",null,{"$f":"0.632*75%","v":0.474}]
[1,"碳纤维加固","1.名称：碳纤维加固\n2.层数:两层\n3.工作内容：混凝土梁抹灰层铲除、基层清理、刷胶、粘贴碳纤维、碳纤维表面喷砂处理、抹灰、乳胶漆修复以及成品保护\n4.其他：按照先行施工规范及图纸要求施工。","m2",78.6,679.63,{"$f":"F6*E6","v":53418.918},{"$nulls":4},"按DN150钢管计算：1、合金钢管(氩电联焊)；2、低中压管道液压试验；3、水冲洗；3、低中压合金钢管电加热片拆装；4、低中压合金钢管电加热片升温、恒温、降温；5、另外合金钢管(氩电联焊)中加入“柴油发电机组100KW”的机械台台班，消耗量按DN200钢管消耗量0.632*75%=0.474计算。"]
[2,"脚手架及防尘","1.名称：脚手架搭拆及防尘保护\n2.工作内容：脚手架搭拆、防尘隔离措施、垃圾清理倒运，现场洁净度满足建设单位无尘车间标准要求。\n4.其他：按照先行施工规范及图纸要求施工。","m2",{"$f":"18.5*6","v":111},{"v":59.289,"d":"59.29"},6581.079,{"$nulls":4},"参考φ245*500mm热缩套管价格，×0.8",{"$nulls":3},7.567,567.85,"水压",15.13]
[null,"合  计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G6:G7)","v":59999.996999999996}]
[null,"大  写"]
[null,"说  明：","1、本报价包含施工费及车间内各项环保、防尘、清洁等措施费。"]
[null,null,"2、本工程工程量暂定，实际完成工程量由现场技术员、施工员及项目负责人共同签字验收。"]
[null,null,"3、每项投标报价的综合单价不得高于对应的各项最高限价综合单价，且劳务分包结算总价不得超过招标单位与建设单位结算价的90%。"]
[]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"日   期："]